

消 防 器 材 检 查 表

年度： 放置位子：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 检查人 | 检查情况 | | 备注 |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |
|  |  | 灭火器 | 正常 不正常 |  |

**备注：**

1. 灭火器的检查要求：
2. 有效期五年；（2）压力表指针应在绿区；（3）铅封完整；（4）灭火器表面完好，无变形、锈蚀、损坏；（5）喷嘴及喷射软管完整，无堵塞。
3. 检查情况正常，打“√ ”；存在问题打“× ”，并在备注中写明。
4. 如查到灭火器有故障，应立即进行更换。

**保卫处消防科**